# 驱动优化与硬件抽象 - 实现计划

## [x] 任务1：创建硬件抽象层框架
- **优先级**：P0
- **依赖**：None
- **描述**：
  - 创建硬件抽象层目录结构
  - 定义硬件抽象层接口
  - 实现osal库的抽象封装
- **验收标准**：AC-1, AC-2, AC-3, AC-5
- **测试需求**：
  - `programmatic` TR-1.1：验证硬件抽象层接口定义正确
  - `human-judgment` TR-1.2：检查代码结构和命名规范
- **备注**：硬件抽象层应支持串口、I2C和以太网驱动

## [x] 任务2：重构串口驱动
- **优先级**：P0
- **依赖**：任务1
- **描述**：
  - 将串口驱动按功能拆分为.h/.c文件
  - 实现串口硬件抽象层
  - 优化串口操作算法，降低时间复杂度
  - 使用osal库替代直接使用rt-thread
- **验收标准**：AC-1, AC-4, AC-5
- **测试需求**：
  - `programmatic` TR-2.1：验证串口驱动功能正常
  - `programmatic` TR-2.2：验证串口操作时间复杂度为O(1)
  - `human-judgment` TR-2.3：检查代码模块化程度和可读性
- **备注**：保留现有的应用层接口，只修改内部实现

## [x] 任务3：重构I2C驱动
- **优先级**：P0
- **依赖**：任务1
- **描述**：
  - 将I2C驱动按功能拆分为.h/.c文件
  - 实现I2C硬件抽象层
  - 优化I2C操作算法，降低时间复杂度
  - 使用osal库替代直接使用rt-thread
- **验收标准**：AC-2, AC-4, AC-5
- **测试需求**：
  - `programmatic` TR-3.1：验证I2C驱动功能正常
  - `programmatic` TR-3.2：验证I2C操作时间复杂度为O(1)
  - `human-judgment` TR-3.3：检查代码模块化程度和可读性
- **备注**：保留现有的应用层接口，只修改内部实现

## [x] 任务4：重构以太网驱动
- **优先级**：P0
- **依赖**：任务1
- **描述**：
  - 将以太网驱动按功能拆分为.h/.c文件
  - 实现以太网硬件抽象层
  - 优化以太网操作算法，降低时间复杂度
  - 使用osal库替代直接使用rt-thread
- **验收标准**：AC-3, AC-4, AC-5
- **测试需求**：
  - `programmatic` TR-4.1：验证以太网驱动功能正常
  - `programmatic` TR-4.2：验证以太网操作时间复杂度为O(1)
  - `human-judgment` TR-4.3：检查代码模块化程度和可读性
- **备注**：保留现有的应用层接口，只修改内部实现

## [x] 任务5：性能测试与验证
- **优先级**：P1
- **依赖**：任务2, 任务3, 任务4
- **描述**：
  - 测试优化后的驱动性能
  - 验证时间复杂度是否达到O(1)
  - 检查驱动稳定性和可靠性
- **验收标准**：AC-4
- **测试需求**：
  - `programmatic` TR-5.1：测量驱动操作的执行时间
  - `programmatic` TR-5.2：验证驱动在不同负载下的稳定性
  - `human-judgment` TR-5.3：评估驱动的可维护性和可扩展性
- **备注**：使用性能测试工具或手动测量执行时间