# 驱动优化与硬件抽象 - 验证检查清单

- [x] 检查点1：硬件抽象层框架是否正确创建
  - [x] 硬件抽象层目录结构是否合理
  - [x] 硬件抽象层接口定义是否清晰
  - [x] osal库抽象封装是否完整

- [x] 检查点2：串口驱动重构是否完成
  - [x] 串口驱动是否按功能拆分为.h/.c文件
  - [x] 串口硬件抽象层是否实现
  - [x] 串口操作算法是否优化至O(1)时间复杂度
  - [x] 是否使用osal库替代直接使用rt-thread
  - [x] 串口驱动功能是否正常

- [x] 检查点3：I2C驱动重构是否完成
  - [x] I2C驱动是否按功能拆分为.h/.c文件
  - [x] I2C硬件抽象层是否实现
  - [x] I2C操作算法是否优化至O(1)时间复杂度
  - [x] 是否使用osal库替代直接使用rt-thread
  - [x] I2C驱动功能是否正常

- [x] 检查点4：以太网驱动重构是否完成
  - [x] 以太网驱动是否按功能拆分为.h/.c文件
  - [x] 以太网硬件抽象层是否实现
  - [x] 以太网操作算法是否优化至O(1)时间复杂度
  - [x] 是否使用osal库替代直接使用rt-thread
  - [x] 以太网驱动功能是否正常

- [x] 检查点5：性能测试与验证是否完成
  - [x] 驱动操作的执行时间是否符合预期
  - [x] 驱动在不同负载下是否稳定
  - [x] 驱动的可维护性和可扩展性是否良好

- [x] 检查点6：代码质量检查
  - [x] 代码风格是否一致，遵循C/C++社区规范
  - [x] 核心逻辑是否添加中文注释
  - [x] 错误处理和容错机制是否完善
  - [x] 跨平台兼容性是否考虑
  - [x] 内存使用是否优化，减少动态内存分配