# 嵌入式系统优化 - 产品需求文档

## 概述
- **摘要**：分析并优化基于RT-Thread Nano的嵌入式系统启动过程，解决传感器初始化失败、DHCP超时等问题，提升系统稳定性和启动速度。
- **目的**：识别并修复系统启动过程中的问题，优化系统性能和可靠性。
- **目标用户**：嵌入式系统开发者和维护人员。

## 目标
- 解决SHT40传感器初始化失败问题
- 优化DHCP超时处理，提升网络连接可靠性
- 优化系统启动时间和内存使用
- 提升系统整体稳定性和错误处理能力

## 非目标（范围外）
- 不修改硬件设计
- 不添加新的功能模块
- 不改变系统的基本架构

## 背景与上下文
- 系统基于RT-Thread Nano 4.1.1
- 包含网络功能（以太网）
- 包含传感器（SHT40）
- 当前系统启动过程中存在传感器初始化失败和DHCP超时问题

## 功能需求
- **FR-1**：修复SHT40传感器初始化失败问题
- **FR-2**：优化DHCP超时处理机制
- **FR-3**：优化系统启动时间
- **FR-4**：提升系统错误处理能力

## 非功能需求
- **NFR-1**：系统启动时间不超过当前基准的10%
- **NFR-2**：内存使用不超过当前基准的5%
- **NFR-3**：系统稳定性提升，减少启动失败率
- **NFR-4**：网络连接可靠性提升

## 约束
- **技术**：基于RT-Thread Nano 4.1.1，使用C语言开发
- **硬件**：现有硬件平台，不进行硬件变更
- **依赖**：依赖现有硬件驱动和网络栈

## 假设
- 传感器硬件本身无故障
- 网络环境基本正常
- 系统资源（内存、CPU）充足

## 验收标准

### AC-1：SHT40传感器初始化成功
- **给定**：系统启动时
- **当**：初始化SHT40传感器
- **则**：传感器初始化成功，无错误日志
- **验证**：`programmatic`
- **备注**：检查传感器通信和复位命令

### AC-2：DHCP获取成功率提升
- **给定**：系统启动时
- **当**：尝试获取DHCP地址
- **则**：DHCP获取成功率≥90%
- **验证**：`programmatic`
- **备注**：测试多次启动的DHCP成功率

### AC-3：系统启动时间优化
- **给定**：系统启动时
- **当**：完成所有初始化步骤
- **则**：启动时间不超过基准的10%
- **验证**：`programmatic`
- **备注**：测量从启动到系统初始化完成的时间

### AC-4：系统稳定性提升
- **给定**：系统运行时
- **当**：遇到错误情况
- **则**：系统能够正确处理错误并恢复
- **验证**：`human-judgment`
- **备注**：观察系统在错误情况下的行为

## 未解决问题
- [ ] SHT40传感器初始化失败的具体原因
- [ ] DHCP超时的具体原因
- [ ] 系统启动时间的基准测量方法