# 驱动优化与硬件抽象 - 产品需求文档

## 概述
- **Summary**：对现有RT-Thread Nano项目的驱动（串口、I2C、以太网）进行优化，实现模块化、硬件抽象，并降低代码运行复杂度至O(1)，同时抽象使用osal库替代直接使用rt-thread。
- **Purpose**：提升系统稳定性、可移植性和性能，使驱动代码更易于维护和扩展。
- **Target Users**：嵌入式系统开发者、硬件驱动工程师。

## 目标
- 实现驱动代码的模块化，按功能拆分.h/.c文件
- 创建硬件抽象层，隔离硬件和业务逻辑
- 优化算法，降低代码运行复杂度至O(1)
- 抽象使用osal库，不直接依赖rt-thread
- 提高驱动的可移植性和可维护性

## 非目标（范围外）
- 不修改RT-Thread Nano的核心代码
- 不增加新的硬件依赖
- 不改变现有的应用层API接口

## 背景与上下文
- 现有项目使用RT-Thread Nano 4.1.1，基于STM32F407VE平台
- 现有驱动实现直接使用HAL库和rt-thread，缺乏硬件抽象
- 驱动代码结构不够模块化，部分功能耦合在一起
- 部分算法存在优化空间，可进一步降低时间复杂度

## 功能需求
- **FR-1**：实现串口驱动的模块化和硬件抽象
- **FR-2**：实现I2C驱动的模块化和硬件抽象
- **FR-3**：实现以太网驱动的模块化和硬件抽象
- **FR-4**：优化驱动算法，降低时间复杂度至O(1)
- **FR-5**：抽象使用osal库，替代直接使用rt-thread

## 非功能需求
- **NFR-1**：保持代码风格一致性，遵循C/C++社区规范
- **NFR-2**：提高代码可读性，核心逻辑添加中文注释
- **NFR-3**：增强代码健壮性，添加错误处理和容错机制
- **NFR-4**：确保跨平台兼容性，预留硬件抽象层扩展接口
- **NFR-5**：优化内存使用，减少动态内存分配

## 约束
- **Technical**：基于STM32F407VE平台，使用HAL库，不修改RT-Thread Nano核心
- **Dependencies**：依赖osal库作为RTOS抽象层

## 假设
- 现有HAL库和osal库功能完整，可以满足驱动需求
- 项目结构允许添加新的目录和文件

## 验收标准

### AC-1：串口驱动模块化与硬件抽象
- **Given**：项目已包含现有串口驱动代码
- **When**：重构串口驱动，实现模块化和硬件抽象
- **Then**：串口驱动代码按功能拆分，通过硬件抽象层访问硬件，支持跨平台移植
- **Verification**：`human-judgment`

### AC-2：I2C驱动模块化与硬件抽象
- **Given**：项目已包含现有I2C驱动代码
- **When**：重构I2C驱动，实现模块化和硬件抽象
- **Then**：I2C驱动代码按功能拆分，通过硬件抽象层访问硬件，支持跨平台移植
- **Verification**：`human-judgment`

### AC-3：以太网驱动模块化与硬件抽象
- **Given**：项目已包含现有以太网驱动代码
- **When**：重构以太网驱动，实现模块化和硬件抽象
- **Then**：以太网驱动代码按功能拆分，通过硬件抽象层访问硬件，支持跨平台移植
- **Verification**：`human-judgment`

### AC-4：算法优化至O(1)时间复杂度
- **Given**：现有驱动代码中存在可优化的算法
- **When**：分析并优化驱动算法
- **Then**：关键操作的时间复杂度降低至O(1)
- **Verification**：`programmatic`

### AC-5：抽象使用osal库
- **Given**：现有代码直接使用rt-thread API
- **When**：修改代码使用osal库抽象
- **Then**：代码不再直接依赖rt-thread，而是通过osal库访问RTOS功能
- **Verification**：`programmatic`

## 未解决问题
- [ ] 如何处理不同平台的硬件差异，确保硬件抽象层的通用性
- [ ] 如何平衡代码复杂度和性能优化的关系
- [ ] 如何验证优化后的驱动性能